**Příloha č. 1e - Kolokace, Technická specifikace a specifikace služby**

Číslo Služby : .……………................  
  
Obec (oblast) : .………………………….  
  
Jméno partnera : ..………………………….  
  
ID: Partnera : ..….……………………….  
  
Datum žádosti: ……………………………  
  
Datum zahájení šetření: ……………………………  
  
Datum zahájení implementace služby : ……………………………  
  
Datum zprovoznění služby : ……………………………  
  
Datum zahájení testovacího provozu: ……………………………  
  
Datum zakončení testovacího provozu: ……………………………  
  
Datum předání Služby Partnerovi: ….…………………………  
  
Datum ukončení Služby: …………………………….

**Článek I**

**Služba kolokace zařízení**

Zlín Net, a.s. (dále Zlín Net) prohlašuje, že je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem infrastruktury a účastnického vedení tvořících trasy, na kterých si Partner pronajímá Službu v rámci Smlouvy, a která je specifikována v této Příloze.

Kolokace je volitelná služba umožňující Partnerovi umístit v objektech Zlín Net nezbytná zařízení pro poskytování služeb s využitím velkoobchodní nabídky zpřístupnění účastnického vedení, virtuální zpřístupnění účastnického vedení a Bitstream.

Fyzická kolokace je služba, která umožňuje Partnerovi umístit svá zařízení v místě hlavního rozvodu anebo ekvivalentního zařízení v případě, že je k dispozici vhodný prostor. Pokud není k dispozici vhodný prostor, umožní Zlín Net umístnění zařízení Partnera v dostupné vzdálenosti mimo budovu hlavního rozvodu a poskytne mu dostatečnou součinnost pro realizaci jiného technického řešení služby kolokace.

Zlín Net nabízí Partnerovi prostor pro kolokaci v granularitě 1U, 1 m2 spolu s tím napájení 230V AC v odpovídajícím příkonu, (jištění 16A), v případě možnosti zálohováno (UPS, dieselgenerátor).

Partnerovi je umožněno umožněno, ve vyjmenovaných případech v této Příloze, provádět instalaci vlastní technologie a zařízení, bez nutnosti objednávat všechny kolokační služby od Zlín Net. Informace o použitém rozhraní je uvedeno v Článku VIII této přílohy.

Velkoobchodní ceny za kolokaci jsou stanoveny za podmínek uvedených v  Příloze č.5 - Ceny a způsob jejich určení.

**Článek II  
Přístup ke Službě kolokace**

Přístup je realizován v objektech a zařízení k tomu určených (např. Central Office, POP, rozvaděče,) s ohledem na strukturu sítě tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení pro budoucí využití. Seznam přístupových bodů pro Službu uvedenou v této příloze je uvedený v Článku VIII a Příloze 10 - Síťová hierarchie, Orientační schéma, seznam obcí, úseků.

**Článek III**

**Převzetí Služby kolokace**

Partner se zavazuje, že ve lhůtách stanovených Smlouvou a touto přílohou převezme připravené prostory a zařízení pro Službu kolokace, a to nejpozději do 5ti pracovních dní od ukončení úspěšného testovacího provozu. Podpisem této přílohy Partner potvrzuje Zlín Net, že Službu převzal v řádném provozuschopném stavu a bez závad.

**Článek IV  
Užívání Služby kolokace**

Partner Službu kolokace bude užívat pouze pro účely související s jeho obchodní činností v souladu s uzavřenou Smlouvou.

**Článek V  
Ostatní závazky**

1. Zlín Net se zavazuje, že pokud to bude možné, poskytne Partnerovi v přiměřeném rozsahu Službu kolokace, na nedotované infrastruktuře, nejméně však z dotované oblasti do prvního hierarchického bodu infrastruktury (např. Central office anebo PoP).
2. Zlín Net se zavazuje, v případě věží a stožárů zřízených s využitím poskytnuté dotace umístit svá zařízení (přijímače, vysílače, antény a další infrastrukturu) efektivně s ohledem na potřebu poskytnutí možnosti využití další plochy k pronájmu zařízení Partnera a nebude umístění zařízení Partnerem účelově bránit.

**Článek VI**

**Údržba Služby kolokace**

1. Zlín Net bude od předání Služby kolokace provádět na vlastní náklady údržbu tak, aby Služba kolokace po celou dobu užívání byla plně funkční a odpovídala Specifikacím.
2. Zlín Net se zavazuje udržovat dotovanou síť ve stavu umožňujícím nepřetržitý provoz. Servisní zásahy se řídí Smlouvou a Příloha č.3 - Pravidla a postupy pro jednotlivé služby

**Článek VII**

**Kvalita**

Zlín Net, a.s. je povinen dodržet parametry kvality Pasivní infrastruktury tak, jak je popsáno v Příloha č.4 - Minimální soubor SLA

**Článek VIII**

1. Přesné umístění přístupových prostor pro kolokaci zařízení partnera   
     
   GPS: ……………………………………...........................

Adresa: ……………………………………………………………..  
   
 ……………………………………………………………..  
  
 …………………………………………......................  
  
 ……………………………………………………………..  
   
 ……………………………………………………………..  
  
 ………………………………………………………….....

1. Technické podmínky přístupu, specifikace zařízení a rozhraní určeného pro kolokaci Partnera

1. Síťová hierarchie přístupu
2. Podmínky společného umisťování (kolokace)
3. Zakreslená datová trasa :  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   za Zlín Net, a.s. za Partnera :